**二、采购清单**

（一）初、中、亚高效过滤器

1、手术室净化空调过滤器清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机组编号 | 产品名称 | 规格型号 | 更换周期 | 数量 | 单位 | 年更换数量 |
| 1 | 手术室 PAU-601 | 初效过滤器 | 490\*592\*96\*G4 | 7 | 2 | 块 | 14 |
| 2 | 初效过滤器 | 287\*592\*96\*G4 | 7 | 2 | 块 | 14 |
| 3 | 中效过滤器 | 490\*592\*534\*F8 | 4 | 2 | 块 | 8 |
| 4 | 中效过滤器 | 287\*592\*534\*F8 | 4 | 2 | 块 | 8 |
| 5 | 亚高效过滤器 | 490\*592\*292\*H10 | 1 | 2 | 块 | 2 |
| 6 | 亚高效过滤器 | 287\*592\*292\*H10 | 1 | 2 | 块 | 2 |
| 7 | 手术室 PAU-602 | 初效过滤器 | 490\*592\*96\*G4 | 7 | 2 | 块 | 14 |
| 8 | 初效过滤器 | 287\*592\*96\*G4 | 7 | 2 | 块 | 14 |
| 9 | 中效过滤器 | 490\*592\*534\*F8 | 4 | 2 | 块 | 8 |
| 10 | 中效过滤器 | 287\*592\*534\*F8 | 4 | 2 | 块 | 8 |
| 11 | 亚高效过滤器 | 490\*592\*292\*H10 | 1 | 2 | 块 | 2 |
| 12 | 亚高效过滤器 | 287\*592\*292\*H10 | 1 | 2 | 块 | 2 |
| 13 | 手术室 AHU-601 | 中效过滤器 | 592\*592\*534\*F8 | 4 | 3 | 块 | 12 |
| 14 | 中效过滤器 | 292\*592\*534\*F8 | 4 | 3 | 块 | 12 |
| 15 | 手术室 AHU-602 | 中效过滤器 | 490\*592\*534\*F8 | 4 | 2 | 块 | 8 |
| 16 | 中效过滤器 | 287\*592\*534\*F8 | 4 | 2 | 块 | 8 |
| 17 | 手术室 AHU-603 | 中效过滤器 | 490\*592\*534\*F8 | 4 | 2 | 块 | 8 |
| 18 | 中效过滤器 | 287\*592\*534\*F8 | 4 | 2 | 块 | 8 |
| 19 | 手术室 AHU-604 | 中效过滤器 | 490\*592\*534\*F8 | 4 | 2 | 块 | 8 |
| 20 | 中效过滤器 | 287\*592\*534\*F8 | 4 | 2 | 块 | 8 |
| 21 | 手术室 AHU-605 | 中效过滤器 | 490\*592\*534\*F8 | 4 | 2 | 块 | 8 |
| 22 | 中效过滤器 | 287\*592\*534\*F8 | 4 | 2 | 块 | 8 |
| 23 | 手术室 AHU-606 | 中效过滤器 | 592\*592\*534\*F8 | 4 | 1 | 块 | 4 |
| 24 | 中效过滤器 | 490\*592\*534\*F8 | 4 | 1 | 块 | 4 |
| 25 | 手术室 AUHU-607 | 中效过滤器 | 592\*592\*534\*F8 | 4 | 1 | 块 | 4 |
| 26 | 中效过滤器 | 490\*592\*534\*F8 | 4 | 1 | 块 | 4 |
| 27 | 手术室 | 回风中效过滤器 | 325\*287\*96\*F8 | 2 | 17 | 块 | 34 |
| 28 | 回风中效过滤器 | 700\*287\*96\*F8 | 2 | 43 | 块 | 86 |
| 29 | 排风中效过滤器 | 287\*287\*96\*F8 | 2 | 12 | 块 | 24 |
|  | 合计 | 344 |

2、产科、ICU、NICU净化空调过滤器清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机组编号 | 产品名称 | 规格型号 | 更换周期 | 数量 | 单位 | 年更换数量 |
| 1 | 产科AHU-201 | 初效过滤器 | 292\*592\*96\*G4 | 7 | 1 | 块 | 7 |
| 2 | 中效过滤器 | 592\*592\*534\*F8 | 4 | 1 | 块 | 4 |
| 3 | 产科AHU-202 | 初效过滤器 | 292\*592\*96\*G4 | 7 | 2 | 块 | 14 |
| 4 | 中效过滤器 | 592\*592\*534\*F8 | 4 | 2 | 块 | 8 |
| 5 | 产科AHU-203 | 初效过滤器 | 592\*592\*96\*G4 | 7 | 2 | 块 | 14 |
| 6 | 初效过滤器 | 292\*592\*96\*G4 | 7 | 2 | 块 | 14 |
| 7 | 中效过滤器 | 592\*592\*534\*F8 | 4 | 2 | 块 | 8 |
| 8 | 中效过滤器 | 292\*592\*534\*F8 | 4 | 2 | 块 | 8 |
| 9 | 产科AHU-204 | 初效过滤器 | 592\*592\*46\*G4 | 7 | 2 | 块 | 14 |
| 10 | 中效过滤器 | 592\*592\*380\*F8 | 4 | 2 | 块 | 8 |
| 11 | 产科 | 回风中效过滤器 | 325\*289\*96\*F6 | 2 | 10 | 块 | 20 |
| 12 | CCU AHU-301 | 初效过滤器 | 592\*592\*46\*G4 | 7 | 3 | 块 | 21 |
| 13 | 中效过滤器 | 592\*592\*380\*F8 | 4 | 3 | 块 | 12 |
| 14 | 亚高效过滤器 | 490\*592\*292\*H10 | 1 | 2 | 块 | 2 |
| 15 | CCU AHU-302 | 初效过滤器 | 592\*592\*46\*G4 | 7 | 3 | 块 | 21 |
| 16 | 中效过滤器 | 592\*592\*380\*F8 | 4 | 3 | 块 | 12 |
| 17 | CCU | 排风高效 | 460\*300\*90\*H13 | 1 | 3 | 块 | 3 |
| 18 | 中效过滤器 | 300\*300\*46\*F8 | 4 | 2 | 块 | 8 |
| 19 | 中效过滤器 | 460\*300\*46\*F8 | 4 | 7 | 块 | 28 |
| 20 | NICU AHU-501 | 初效过滤器 | 592\*592\*46\*G4 | 7 | 3 | 块 | 21 |
| 21 | 中效过滤器 | 592\*592\*380\*F8 | 4 | 3 | 块 | 12 |
| 22 | 亚高效过滤器 | 490\*592\*292\*H10 | 1 | 2 | 块 | 2 |
| 23 | NICU AHU-502 | 初效过滤器 | 592\*592\*46\*G4 | 7 | 3 | 块 | 21 |
| 24 | 中效过滤器 | 592\*592\*380\*F8 | 4 | 3 | 块 | 12 |
| 25 | NICU | 排风高效过滤器 | 460\*300\*90\*H13 | 1 | 3 | 块 | 3 |
| 26 | 中效过滤器 | 300\*300\*46 | 4 | 2 | 块 | 8 |
| 27 | 中效过滤器 | 460\*300\*46 | 4 | 6 | 块 | 24 |
|  | 合计 | 329 |

3、导管室、病理科、等其他科室过滤器清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 产品名称 | 规格型号 | 更换周期 | 数量 | 单位 | 年更换数量 |
| 1 | 导管室AHU-101 | 初效过滤器 | 287\*592\*46\*G4 | 7 | 2 | 块 | 14 |
| 2 | 中效过滤器 | 287\*592\*380\*F8 | 4 | 2 | 块 | 8 |
| 3 | 导管室AHU-102 | 初效过滤器 | 290\*592\*46\*G4 | 7 | 2 | 块 | 14 |
| 4 | 中效过滤器 | 287\*592\*380\*F8 | 4 | 2 | 块 | 8 |
| 5 | 病理科SF-1 | 初效过滤器 | 592\*592\*46\*G4 | 7 | 3 | 块 | 21 |
| 6 | 初效过滤器 | 290\*592\*46\*G4 | 7 | 7 | 块 | 49 |
| 7 | 中效过滤器 | 287\*592\*380\*F8 | 4 | 1 | 块 | 4 |
| 8 | 中效过滤器 | 490\*592\*380\*F8 | 4 | 1 | 块 | 4 |
| 9 | 病理科SF-1 | 初效过滤器 | 592\*592\*46\*G4 | 7 | 3 | 块 | 21 |
| 10 | 初效过滤器 | 290\*592\*46\*G4 | 7 | 7 | 块 | 49 |
| 11 | 中效过滤器 | 287\*592\*380\*F8 | 4 | 1 | 块 | 4 |
| 12 | 中效过滤器 | 490\*592\*380\*F8 | 4 | 1 | 块 | 4 |
| 20 | 研究所 | 中效过滤器 | 592\*592\*534\*F8 | 4 | 2 | 块 | 8 |
| 21 | 行政楼 | 初效过滤器 | 287\*592\*46\*G4 | 7 | 20 | 块 | 140 |
| 22 | 中效过滤器 | 287\*592\*380\*F8 | 4 | 10 | 块 | 40 |
| 24 | 解剖室 | 中效过滤器 | 592\*592\*534\*F8 | 4 | 2 | 块 | 8 |
| 25 | 甲座入院监察室 | 初效过滤器 | 492\*592\*46\*G4 | 7 | 6 | 块 | 42 |
| 26 | 中效过滤器 | 492\*592\*380\*F8 | 4 | 6 | 块 | 24 |
| 27 | 感染门诊 | 初效过滤器 | 492\*592\*46\*G4 | 7 | 4 | 块 | 28 |
| 28 | 中效过滤器 | 492\*592\*380\*F8 | 4 | 4 | 块 | 16 |
|  | 合计 | 506 |

4、病房楼甲座新风机和排风机过滤器清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机组编号 | 产品名称 | 规格型号 | 更换周期 | 数量 | 单位 | 年更换数量 |
| 1 | PAU-N-L5-05（B- 11） | 初效过滤器 | 592\*380\*46\*G4 | 7 | 4 | 块 | 28 |
| 2 | 中效过滤器 | 592\*380\*534\*F8 | 4 | 4 | 块 | 16 |
| 3 | 亚高效过滤 | 592\*592\*96\*H11 | 1 | 2 | 块 | 2 |
| 4 | 亚高效过滤 | 490\*592\*96\*H11 | 1 | 4 | 块 | 4 |
| 5 | PAU-N-L5-06（A- 05） | 初效过滤器 | 592\*380\*46\*G4 | 7 | 4 | 块 | 28 |
| 6 | 中效过滤器 | 592\*380\*534\*F8 | 4 | 4 | 块 | 16 |
| 7 | 亚高效过滤 | 490\*592\*96\*H11 | 1 | 2 | 块 | 2 |
| 8 | 亚高效过滤 | 490\*490\*96\*H11 | 1 | 4 | 块 | 4 |
| 9 | PAU-N-L5-04（B- 10） | 初效过滤器 | 490\*380\*46\*G4 | 7 | 4 | 块 | 28 |
| 10 | 中效过滤器 | 490\*380\*380\*F8 | 4 | 4 | 块 | 16 |
| 11 | 亚高效过滤 | 592\*592\*96\*H11 | 1 | 2 | 块 | 2 |
| 12 | 亚高效过滤 | 490\*592\*96\*H11 | 1 | 4 | 块 | 4 |
| 13 | PAU-N-L4-04（B- 07） | 初效过滤器 | 592\*380\*46\*G4 | 7 | 4 | 块 | 28 |
| 14 | 中效过滤器 | 592\*380\*534\*F8 | 4 | 4 | 块 | 16 |
| 15 | 亚高效过滤 | 592\*592\*96\*H11 | 1 | 2 | 块 | 2 |
| 16 | 亚高效过滤 | 490\*592\*96\*H11 | 1 | 4 | 块 | 4 |
| 17 | PAU-N-L4-06（A- 04） | 初效过滤器 | 490\*380\*46\*G4 | 7 | 4 | 块 | 28 |
| 18 | 中效过滤器 | 490\*380\*380\*F8 | 4 | 4 | 块 | 16 |
| 19 | 亚高效过滤 | 490\*592\*96\*H11 | 1 | 2 | 块 | 2 |
| 20 | 亚高效过滤 | 490\*490\*96\*H11 | 1 | 4 | 块 | 4 |
| 21 | PAU-N-L4-05（B- 08） | 初效过滤器 | 380\*592\*46\*G4 | 7 | 4 | 块 | 28 |
| 22 | 中效过滤器 | 280\*592\*534\*F8 | 4 | 4 | 块 | 16 |
| 23 | 亚高效过滤 | 490\*592\*96\*H11 | 1 | 2 | 块 | 2 |
| 24 | 亚高效过滤 | 490\*490\*96\*H11 | 1 | 4 | 块 | 4 |
| 25 | PAU-N-L3-04（B- 03） | 初效过滤器 | 380\*592\*46\*G4 | 7 | 4 | 块 | 28 |
| 26 | 中效过滤器 | 380\*592\*534\*F8 | 4 | 4 | 块 | 16 |
| 27 | 亚高效过滤 | 592\*592\*96\*H11 | 1 | 2 | 块 | 2 |
| 28 | 亚高效过滤 | 490\*592\*96\*H11 | 1 | 4 | 块 | 4 |
| 29 | PAU-N-L3-06（A- 02） | 初效过滤器 | 380\*490\*46\*G4 | 7 | 4 | 块 | 28 |
| 30 |  | 中效过滤器 | 380\*490\*380\*F8 | 4 | 4 | 块 | 16 |
| 31 |  | 亚高效过滤 | 490\*592\*96\*H11 | 1 | 2 | 块 | 2 |
| 32 | 亚高效过滤 | 490\*490\*96\*H11 | 1 | 4 | 块 | 4 |
| 33 | PAU-N-L3-05（B- 04） | 初效过滤器 | 380\*592\*46\*G4 | 7 | 4 | 块 | 28 |
| 34 | 中效过滤器 | 380\*592\*380\*F8 | 4 | 4 | 块 | 16 |
| 35 | 亚高效过滤 | 592\*592\*96\*H11 | 1 | 2 | 块 | 2 |
| 36 | 亚高效过滤 | 490\*592\*96\*H11 | 1 | 4 | 块 | 4 |
| 37 | PAU-N-L2-04（C- 08）甲座2层血液科机组 | 初效过滤器 | 396\*287\*46\*G4 | 7 | 2 | 块 | 14 |
| 38 | 初效过滤器 | 396\*490\*46\*G4 | 7 | 2 | 块 | 14 |
| 39 | 中效过滤器 | 396\*287\*380\*F8 | 4 | 2 | 块 | 8 |
| 40 | 中效过滤器 | 396\*490\*380\*F8 | 4 | 2 | 块 | 8 |
| 41 | N-L5-05（E-07） | 排风初效过滤器 | 490\*380\*96\*G4 | 5 | 6 | 块 | 30 |
| 42 | N-L5-04（E-06） | 排风初效过滤器 | 490\*380\*96\*G4 | 5 | 6 | 块 | 30 |
| 43 | N-L5-06（D-05） | 排风初效过滤器 | 490\*592\*96\*G4 | 5 | 2 | 块 | 10 |
| 44 | N-L4-06（D-04） | 排风初效过滤器 | 490\*592\*96\*G4 | 5 | 2 | 块 | 10 |
| 46 | N-L4-05（E-13） | 排风初效过滤器 | 490\*380\*96\*G4 | 5 | 6 | 块 | 30 |
| 46 | N-L4-05（E-12） | 排风初效过滤器 | 490\*380\*96\*G4 | 5 | 6 | 块 | 30 |
| 47 | N-L3-05（E-04） | 排风初效过滤器 | 490\*380\*96\*G4 | 5 | 6 | 块 | 30 |
| 48 | N-L3-04（E-03） | 排风初效过滤器 | 490\*380\*96\*G4 | 5 | 6 | 块 | 30 |
| 49 | N-L3-06（D-02） | 排风初效过滤器 | 490\*592\*96\*G4 | 5 | 2 | 块 | 10 |
| 50 | EAF-N -RF-01，EAF-N-RF-02 | 排风初效过滤器 | 500\*500\*96\*G4 | 5 | 2 | 块 | 10 |
| 51 | 合计 | 714 |

5、病房楼丁座新风机和排风机过滤器清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机组编号 | 产品名称 | 规格型号 | 更换周期 | 数量 | 单位 | 年更换数量 |
| 1 | PAU-N-L6-03 | 初效过滤器 | 490\*380\*46\*G4 | 7 | 4 | 块 | 28 |
| 2 | 中效过滤器 | 490\*380\*380\*F8 | 4 | 4 | 块 | 16 |
| 3 | 亚高效过滤器 | 592\*490\*96\*H10 | 1 | 2 | 块 | 2 |
| 4 | 亚高效过滤器 | 490\*490\*96\*H10 | 1 | 4 | 块 | 4 |
| 5 | PAU-N-L6-02 | 初效过滤器 | 490\*380\*46\*G4 | 7 | 2 | 块 | 14 |
| 6 | 初效过滤器 | 592\*380\*46\*G4 | 7 | 2 | 块 | 14 |
| 7 | 中效过滤器 | 490\*380\*380\*F8 | 4 | 2 | 块 | 8 |
| 8 | 中效过滤器 | 592\*380\*534\*F8 | 4 | 2 | 块 | 8 |
| 9 | 亚高效过滤器 | 592\*592\*96\*H10 | 1 | 2 | 块 | 2 |
| 10 | 亚高效过滤器 | 490\*592\*96\*H10 | 1 | 4 | 块 | 4 |
| 11 | PAU-N-L6-01 | 初效过滤器 | 592\*380\*46\*G4 | 7 | 4 | 块 | 28 |
| 12 | 中效过滤器 | 592\*380\*534\*F8 | 4 | 4 | 块 | 16 |
| 13 | 亚高效过滤器 | 592\*592\*96\*H10 | 1 | 2 | 块 | 2 |
| 14 | 亚高效过滤器 | 490\*592\*96\*H10 | 1 | 4 | 块 | 4 |
| 15 | PAU-N-L5-01 | 初效过滤器 | 490\*380\*46\*G4 | 7 | 4 | 块 | 28 |
| 16 | 中效过滤器 | 490\*380\*380\*F8 | 4 | 4 | 块 | 16 |
| 17 | 亚高效过滤器 | 592\*592\*96\*H10 | 1 | 2 | 块 | 2 |
| 18 | 亚高效过滤器 | 490\*592\*96\*H10 | 1 | 4 | 块 | 4 |
| 19 | PAU-N-L5-02 | 初效过滤器 | 592\*380\*46\*G4 | 7 | 4 | 块 | 28 |
| 20 | 中效过滤器 | 592\*380\*534\*F8 | 4 | 4 | 块 | 16 |
| 21 | 亚高效过滤器 | 592\*592\*96\*H10 | 1 | 2 | 块 | 2 |
| 22 | 亚高效过滤器 | 490\*592\*96\*H10 | 1 | 4 | 块 | 4 |
| 23 | PAU-N-L5-03 | 初效过滤器 | 592\*380\*46\*G4 | 7 | 4 | 块 | 28 |
| 24 | 中效过滤器 | 592\*380\*534\*F8 | 4 | 4 | 块 | 16 |
| 25 | 亚高效过滤器 | 490\*592\*96\*H10 | 1 | 2 | 块 | 2 |
| 26 | 亚高效过滤器 | 490\*490\*96\*H10 | 1 | 4 | 块 | 4 |
| 27 | PAU-N-L4-01 | 初效过滤器 | 592\*380\*46\*G4 | 7 | 4 | 块 | 28 |
| 28 | 中效过滤器 | 592\*380\*534\*F8 | 4 | 4 | 块 | 16 |
| 29 | 亚高效过滤器 | 592\*592\*96\*H10 | 1 | 2 | 块 | 2 |
| 30 | 亚高效过滤器 | 490\*592\*96\*H10 | 1 | 4 | 块 | 4 |
| 31 | PAU-N-L4-02 | 初效过滤器 | 592\*380\*46\*G4 | 7 | 4 | 块 | 28 |
| 32 | 中效过滤器 | 592\*380\*534\*F8 | 4 | 4 | 块 | 16 |
| 33 | 亚高效过滤器 | 592\*592\*96\*H10 | 1 | 2 | 块 | 2 |
| 34 | 亚高效过滤器 | 490\*592\*96\*H10 | 1 | 4 | 块 | 4 |
| 35 | PAU-N-L4-03 | 初效过滤器 | 490\*380\*46\*G4 | 7 | 4 | 块 | 28 |
| 36 | 中效过滤器 | 490\*380\*380\*F8 | 4 | 4 | 块 | 16 |
| 37 | 亚高效过滤器 | 490\*592\*96\*H10 | 1 | 2 | 块 | 2 |
| 38 | 亚高效过滤器 | 490\*490\*96\*H10 | 1 | 4 | 块 | 4 |
| 39 | PAU-N-L3-01 | 初效过滤器 | 490\*380\*46\*G4 | 7 | 4 | 块 | 28 |
| 40 | 中效过滤器 | 490\*380\*380\*F8 | 4 | 4 | 块 | 16 |
| 41 | 亚高效过滤器 | 490\*592\*96\*H10 | 1 | 2 | 块 | 2 |
| 42 | 亚高效过滤器 | 490\*490\*96\*H10 | 1 | 4 | 块 | 4 |
| 43 | PAU-N-L3-02 | 初效过滤器 | 592\*380\*46\*G4 | 7 | 4 | 块 | 28 |
| 44 | 中效过滤器 | 592\*380\*534\*F8 | 4 | 4 | 块 | 16 |
| 46 | 亚高效过滤器 | 592\*592\*96\*H10 | 1 | 2 | 块 | 2 |
| 46 | 亚高效过滤器 | 490\*592\*96\*H10 | 1 | 4 | 块 | 4 |
| 47 | PAU-N-L3-03 | 初效过滤器 | 490\*380\*46\*G4 | 7 | 2 | 块 | 14 |
| 48 | 初效过滤器 | 592\*380\*46\*G4 | 7 | 2 | 块 | 14 |
| 49 | 中效过滤器 | 490\*380\*534\*F8 | 4 | 2 | 块 | 8 |
| 50 | 中效过滤器 | 592\*380\*534\*F8 | 4 | 2 | 块 | 8 |
| 51 | 亚高效过滤器 | 490\*490\*96\*H10 | 1 | 2 | 块 | 2 |
| 52 | 亚高效过滤器 | 490\*592\*96\*H10 | 1 | 3 | 块 | 3 |
| 53 | 亚高效过滤器 | 592\*592\*96\*H10 | 1 | 1 | 块 | 1 |
| 54 | PAU-N-L2-01 | 初效过滤器 | 592\*380\*46\*G4 | 7 | 4 | 块 | 28 |
| 55 | 中效过滤器 | 592\*380\*534\*F8 | 4 | 4 | 块 | 16 |
| 56 | 亚高效过滤器 | 490\*490\*96\*H10 | 1 | 2 | 块 | 2 |
| 57 | 亚高效过滤器 | 490\*592\*96\*H10 | 1 | 3 | 块 | 3 |
| 58 | 亚高效过滤器 | 592\*592\*96\*H10 | 1 | 1 | 块 | 1 |
| 59 | PAU-N-L2-02 | 初效过滤器 | 592\*380\*46\*G4 | 7 | 4 | 块 | 28 |
| 60 | 中效过滤器 | 592\*380\*46\*F8 | 4 | 4 | 块 | 16 |
| 61 | 亚高效过滤器 | 592\*592\*96\*H10 | 1 | 2 | 块 | 2 |
| 62 | 亚高效过滤器 | 490\*592\*96\*H10 | 1 | 4 | 块 | 4 |
| 63 | PAU-N-L2-03 | 初效过滤器 | 490\*380\*46\*G4 | 7 | 4 | 块 | 28 |
| 64 | 中效过滤器 | 490\*380\*534\*F8 | 4 | 4 | 块 | 16 |
| 65 | 亚高效过滤器 | 490\*592\*96\*H10 | 1 | 2 | 块 | 2 |
| 66 | 亚高效过滤器 | 490\*490\*96\*H10 | 1 | 4 | 块 | 4 |
| 67 | PAU-N-L6-03 | 排风初效过滤器 | 490\*592\*96\*G4 | 5 | 2 | 块 | 10 |
| 68 | PAU-N-L6-02 | 排风初效过滤器 | 490\*380\*96\*G4 | 5 | 6 | 块 | 30 |
| 69 | PAU-N-L6-01 | 排风初效过滤器 | 490\*380\*96\*G4 | 5 | 6 | 块 | 30 |
| 70 | PAU-N-L5-01 | 排风初效过滤器 | 490\*592\*96\*G4 | 5 | 2 | 块 | 10 |
| 71 | PAU-N-L5-02 | 排风初效过滤器 | 490\*380\*96\*G4 | 5 | 6 | 块 | 30 |
| 72 | PAU-N-L5-03 | 排风初效过滤器 | 490\*592\*96\*G4 | 5 | 2 | 块 | 10 |
| 73 | PAU-N-L4-01 | 排风初效过滤器 | 490\*380\*96\*G4 | 5 | 6 | 块 | 30 |
| 74 | PAU-N-L4-02 | 排风初效过滤器 | 490\*380\*96\*G4 | 5 | 6 | 块 | 30 |
| 75 | PAU-N-L4-03 | 排风初效过滤器 | 490\*592\*96\*G4 | 5 | 2 | 块 | 10 |
| 76 | PAU-N-L3-01 | 排风初效过滤器 | 490\*592\*96\*G4 | 5 | 2 | 块 | 10 |
| 77 | PAU-N-L3-02 | 排风初效过滤器 | 490\*380\*96\*G4 | 5 | 6 | 块 | 30 |
| 78 | PAU-N-L3-03 | 排风初效过滤器 | 490\*592\*96\*G4 | 5 | 2 | 块 | 10 |
| 79 | PAU-N-L2-01 | 排风初效过滤器 | 490\*380\*96\*G4 | 5 | 6 | 块 | 30 |
| 80 | PAU-N-L2-02 | 排风初效过滤器 | 490\*380\*96\*G4 | 5 | 6 | 块 | 30 |
| 81 | PAU-N-L2-03 | 排风初效过滤器 | 490\*592\*96\*G4 | 5 | 2 | 块 | 10 |
|  | 合计 | 1060 |

6、病房楼丁座连廊新风机和排风机过滤器清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机组编号 | 产品名称 | 规格型号 | 更换周期 | 数量 | 单位 | 年更换数量 |
| 1 | PAU-M-L6-03 | 初效过滤器 | 396\*287\*46\*G4 | 7 | 2 | 块 | 14 |
| 2 | 初效过滤器 | 396\*490\*46\*G4 | 7 | 2 | 块 | 14 |
| 3 | 中效过滤器 | 396\*287\*380\*F8 | 4 | 2 | 块 | 8 |
| 4 | 中效过滤器 | 396\*490\*380\*F8 | 4 | 2 | 块 | 8 |
| 5 | PAU-M-L6-02 | 初效过滤器 | 500\*396\*46\*G4 | 7 | 1 | 块 | 7 |
| 6 | 中效过滤器 | 592\*592\*380\*F8 | 4 | 1 | 块 | 4 |
| 7 | PAU-M-L6-01 | 初效过滤器 | 396\*287\*46\*G4 | 7 | 2 | 块 | 14 |
| 8 | 初效过滤器 | 396\*490\*46\*G4 | 7 | 2 | 块 | 14 |
| 9 | 中效过滤器 | 396\*287\*380\*F8 | 4 | 2 | 块 | 8 |
| 10 |  | 中效过滤器 | 396\*490\*380\*F8 | 4 | 2 | 块 | 8 |
| 11 | PAU-M-L5-02 | 初效过滤器 | 396\*287\*46\*G4 | 7 | 2 | 块 | 14 |
| 12 |  | 初效过滤器 | 396\*490\*46\*G4 | 7 | 2 | 块 | 14 |
| 13 |  | 中效过滤器 | 396\*287\*380\*F8 | 4 | 2 | 块 | 8 |
| 14 | 中效过滤器 | 396\*490\*380\*F8 | 4 | 2 | 块 | 8 |
| 15 | PAU-M-L5-01 | 初效过滤器 | 800\*396\*46\*G4 | 7 | 1 | 块 | 7 |
| 16 | 中效过滤器 | 592\*592\*380\*F8 | 4 | 1 | 块 | 4 |
| 17 | PAU-M-L4-02 | 初效过滤器 | 396\*287\*46\*G4 | 7 | 2 | 块 | 14 |
| 18 | 初效过滤器 | 396\*490\*46\*G4 | 7 | 2 | 块 | 14 |
| 19 | 中效过滤器 | 396\*287\*380\*F8 | 4 | 2 | 块 | 8 |
| 20 | 中效过滤器 | 396\*490\*380\*F8 | 4 | 2 | 块 | 8 |
| 21 | PAU-M-L4-01 | 初效过滤器 | 800\*396\*46\*G4 | 7 | 1 | 块 | 7 |
| 22 | 中效过滤器 | 592\*592\*380\*F8 | 4 | 1 | 块 | 4 |
| 23 | PAU-M-L3-02 | 初效过滤器 | 396\*287\*46\*G4 | 7 | 2 | 块 | 14 |
| 24 | 初效过滤器 | 396\*490\*46\*G4 | 7 | 2 | 块 | 14 |
| 25 | 中效过滤器 | 396\*287\*380\*F8 | 4 | 2 | 块 | 8 |
| 26 | 中效过滤器 | 396\*490\*380\*F8 | 4 | 2 | 块 | 8 |
| 27 | PAU-M-L3-01 | 初效过滤器 | 800\*396\*46\*G4 | 7 | 1 | 块 | 7 |
| 28 | 中效过滤器 | 592\*592\*380\*F8 | 4 | 1 | 块 | 4 |
| 29 | PAU-M-L2-02 | 初效过滤器 | 396\*287\*46\*G4 | 7 | 2 | 块 | 14 |
| 30 | 初效过滤器 | 396\*490\*46\*G4 | 7 | 2 | 块 | 14 |
| 31 | 中效过滤器 | 396\*287\*380\*F8 | 4 | 2 | 块 | 8 |
| 32 | 中效过滤器 | 396\*490\*380\*F8 | 4 | 2 | 块 | 8 |
| 33 | PAU-M-L2-01 | 初效过滤器 | 400\*396\*46\*G4 | 7 | 2 | 块 | 14 |
| 34 | 中效过滤器 | 592\*592\*380\*F8 | 4 | 2 | 块 | 8 |
| 35 | KX-1-9(C-07) | 初效过滤器 | 350\*346\*46\*G4 | 7 | 4 | 块 | 28 |
| 36 | PAU-M-L1-01 | 初效过滤器 | 490\*592\*46\*G4 | 7 | 6 | 块 | 42 |
| 37 | 中效过滤器 | 490\*592\*380\*F8 | 4 | 6 | 块 | 24 |
| 38 | PAU-M-L1-02 | 初效过滤器 | 490\*592\*46\*G4 | 7 | 4 | 块 | 28 |
| 39 | 中效过滤器 | 490\*592\*380\*F8 | 4 | 4 | 块 | 16 |
| 40 | PAU-M-L6-02 | 排风亚高效过滤器 | 400\*396\*96\*H10 | 1 | 1 | 块 | 1 |
| 41 | PAU-M-L5-01 | 排风亚高效过滤器 | 400\*396\*96\*H10 | 1 | 1 | 块 | 1 |
| 42 | PAU-M-L5-01 | 排风亚高效过滤器 | 400\*396\*96\*H10 | 1 | 1 | 块 | 1 |
| 43 | PAU-M-L4-01 | 排风亚高效过滤器 | 400\*396\*96\*H10 | 1 | 1 | 块 | 1 |
| 44 | PAU-M-L4-01 | 排风亚高效过滤器 | 400\*396\*96\*H10 | 1 | 1 | 块 | 1 |
| 46 | PAU-M-L3-01 | 排风亚高效过滤器 | 400\*396\*96\*H10 | 1 | 1 | 块 | 1 |
| 46 | PAU-M-L3-01 | 排风亚高效过滤器 | 400\*396\*96\*H10 | 1 | 1 | 块 | 1 |
| 47 | PAU-M-L2-01 | 排风亚高效过滤器 | 400\*396\*96\*H10 | 1 | 1 | 块 | 1 |
| 48 | PAU-M-L2-01 | 排风亚高效过滤器 | 400\*396\*96\*H0 | 1 | 1 | 块 | 1 |
| 49 | PAU-M-L6-01 | 排风亚高效过滤器 | 400\*396\*96\*H10 | 1 | 1 | 块 | 1 |
| 50 | PAU-N-L1-02 | 排风亚高效过滤器 | 350\*340\*96\*H10 | 1 | 4 | 块 | 4 |
|  | 合计 | 482 |

7、门诊手术室、正负压手术室、急诊新风、急诊方舱过滤器清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 产品名称 | 规格型号 | 更换周期 | 数量 | 单位 | 年更换数量 |
| 1 | 门诊手术室 | 初效过滤器 | 592\*592\*96\*G4 | 7 | 1 | 块 | 7 |
| 2 | 初效过滤器 | 292\*592\*96\*G4 | 7 | 1 | 块 | 7 |
| 3 | 中效过滤器 | 592\*592\*534\*F8 | 4 | 1 | 块 | 4 |
| 4 | 中效过滤器 | 292\*592\*534\*F8 | 4 | 1 | 块 | 4 |
| 5 | 亚高效过滤器 | 592\*592\*292\*H10 | 1 | 1 | 块 | 1 |
| 6 | 亚高效过滤器 | 292\*592\*292\*H10 | 1 | 1 | 块 | 1 |
| 7 | 正负压手术室 | 初效过滤器 | 592\*592\*46\*G4 | 7 | 1 | 块 | 7 |
| 8 | 初效过滤器 | 292\*592\*46\*G4 | 7 | 1 | 块 | 7 |
| 9 | 中效过滤器 | 592\*592\*534\*F8 | 4 | 1 | 块 | 4 |
| 10 | 中效过滤器 | 292\*592\*534\*F8 | 4 | 1 | 块 | 4 |
| 11 | 亚高效过滤器 | 592\*592\*292\*H10 | 1 | 1 | 块 | 1 |
| 12 | 亚高效过滤器 | 292\*592\*292\*H10 | 1 | 1 | 块 | 1 |
| 13 | 排风高效过滤器 | 310\*790\*70\*H11 | 1 | 1 | 块 | 1 |
| 14 | 急诊新风 | 初效过滤器 | 490\*393\*46\*G4 | 7 | 4 | 块 | 28 |
| 15 | 初效过滤器 | 592\*393\*46\*G4 | 7 | 2 | 块 | 14 |
| 16 | 中效过滤器 | 490\*393\*380\*F8 | 4 | 4 | 块 | 16 |
| 17 | 中效过滤器 | 592\*393\*380\*F8 | 4 | 2 | 块 | 8 |
| 18 | 亚高效过滤器 | 592\*490\*292\*H10 | 1 | 2 | 块 | 2 |
| 19 | 亚高效过滤器 | 287\*490\*292\*H10 | 1 | 2 | 块 | 2 |
| 20 | 急诊方舱 | 初效过滤器 | 287\*592\*46\*G4 | 7 | 3 | 块 | 21 |
| 21 | 初效过滤器 | 490\*592\*46\*G4 | 7 | 2 | 块 | 14 |
| 22 | 中效过滤器 | 287\*592\*380\*F8 | 4 | 3 | 块 | 12 |
| 23 | 中效过滤器 | 490\*592\*380\*F8 | 4 | 2 | 块 | 8 |
| 24 | 合计 | 174 |

8、丙座六层病理科过滤器清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 产品名称 | 规格型号 | 更换周期 | 数量 | 单位 | 年更换数量 |
| 1 | 病理科新风、排风 | 初效过滤器 | 292\*592\*46\*G4 | 6 | 3 | 块 | 18 |
| 2 | 初效过滤器 | 592\*592\*46\*G4 | 6 | 7 | 块 | 42 |
| 3 | 中效过滤器 | 292\*592\*380\*F8 | 6 | 1 | 块 | 6 |
| 4 | 中效过滤器 | 592\*592\*380\*F8 | 6 | 1 | 块 | 6 |
| 5 | 排风高效过滤器 | 610\*610\*292\*H11 | 2 | 4 | 块 | 8 |
| 6 | 排风高效过滤器 | 305\*610\*292\*H11 | 2 | 13 | 块 | 26 |
| 7 | 亚高效过滤器 | 490\*592\*292\*H10 | 2 | 1 | 块 | 2 |
| 8 | 5-7病房新风 | 初效过滤器 | 490\*592\*46\*G4 | 6 | 1 | 块 | 6 |
| 9 | 中效过滤器 | 490\*592\*534\*F8 | 6 | 1 | 块 | 6 |
| 10 | 亚高效过滤器 | 490\*592\*292\*H10 | 2 | 1 | 块 | 2 |
| 11 | 8-10病房新风 | 初效过滤器 | 490\*592\*46\*G4 | 6 | 1 | 块 | 6 |
| 12 | 中效过滤器 | 490\*592\*534\*F8 | 6 | 1 | 块 | 6 |
| 13 | 亚高效过滤器 | 490\*592\*292\*H10 | 2 | 1 | 块 | 2 |
| 14 | 11-15病房新风 | 初效过滤器 | 592\*592\*46\*G4 | 6 | 1 | 块 | 6 |
| 15 | 中效过滤器 | 592\*592\*534\*F8 | 6 | 1 | 块 | 6 |
| 16 | 亚高效过滤器 | 592\*592\*292\*H10 | 2 | 1 | 块 | 2 |
| 17 | 16-18病房排风 | 初效过滤器 | 592\*592\*46\*G4 | 6 | 1 | 块 | 6 |
| 18 | 中效过滤器 | 592\*592\*534\*F8 | 6 | 1 | 块 | 6 |
| 19 | 亚高效过滤器 | 592\*592\*292\*H10 | 2 | 1 | 块 | 2 |
| 20 | 病区走廊新风 | 初效过滤器 | 490\*592\*46\*G4 | 6 | 1 | 块 | 6 |
| 21 | 中效过滤器 | 490\*592\*534\*F8 | 6 | 1 | 块 | 6 |
| 22 | 亚高效过滤器 | 490\*592\*292\*H10 | 2 | 1 | 块 | 2 |
| 23 | 办公区新风 | 初效过滤器 | 592\*592\*46\*G4 | 6 | 1 | 块 | 6 |
| 24 | 初效过滤器 | 287\*592\*46\*G4 | 6 | 1 | 块 | 6 |
| 25 | 中效过滤器 | 592\*592\*534\*F8 | 6 | 1 | 块 | 6 |
| 26 | 中效过滤器 | 287\*592\*534\*F8 | 6 | 1 | 块 | 6 |
| 27 | 医护走廊新风 | 初效过滤器 | 592\*592\*46\*G4 | 6 | 2 | 块 | 12 |
| 28 | 初效过滤器 | 287\*592\*46\*G4 | 6 | 2 | 块 | 12 |
| 29 | 中效过滤器 | 592\*592\*534\*F8 | 6 | 2 | 块 | 12 |
| 30 | 中效过滤器 | 287\*592\*534\*F8 | 6 | 2 | 块 | 12 |
| 31 | 亚高效过滤器 | 592\*592\*292\*H10 | 2 | 1 | 块 | 2 |
| 32 | 亚高效过滤器 | 287\*592\*292\*H10 | 2 | 1 | 块 | 2 |
|  | 合计 | 254 |

9、丙座六层呼吸科过滤器清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 产品名称 | 规格型号 | 更换周期 | 数量 | 单位 | 年更换数量 |
| 1 | 1-3病房新风 | 初效过滤器 | 490\*592\*46\*G4 | 7 | 1 | 块 | 7 |
| 2 | 中效过滤器 | 490\*592\*534\*F8 | 4 | 1 | 块 | 4 |
| 3 | 亚高效过滤器 | 490\*592\*292\*H10 | 1 | 1 | 块 | 1 |
| 4 | 5-7病房新风 | 初效过滤器 | 490\*592\*46\*G4 | 7 | 1 | 块 | 7 |
| 5 | 中效过滤器 | 490\*592\*534\*F8 | 4 | 1 | 块 | 4 |
| 6 | 亚高效过滤器 | 490\*592\*292\*H10 | 1 | 1 | 块 | 1 |
| 7 | 8-10病房新风 | 初效过滤器 | 490\*592\*46\*G4 | 7 | 1 | 块 | 7 |
| 8 | 中效过滤器 | 490\*592\*534\*F8 | 4 | 1 | 块 | 4 |
| 9 | 亚高效过滤器 | 490\*592\*292\*H10 | 1 | 1 | 块 | 1 |
| 10 | 11-15病房新风 | 初效过滤器 | 592\*592\*46\*G4 | 7 | 1 | 块 | 7 |
| 11 | 中效过滤器 | 592\*592\*534\*F8 | 4 | 1 | 块 | 4 |
| 12 | 亚高效过滤器 | 592\*592\*292\*H10 | 1 | 1 | 块 | 1 |
| 13 | 16-18病房排风 | 初效过滤器 | 592\*592\*46\*G4 | 7 | 1 | 块 | 7 |
| 14 | 中效过滤器 | 592\*592\*534\*F8 | 4 | 1 | 块 | 4 |
| 15 | 亚高效过滤器 | 592\*592\*292\*H10 | 1 | 1 | 块 | 1 |
| 16 | 病区走廊新风 | 初效过滤器 | 490\*592\*46\*G4 | 7 | 1 | 块 | 7 |
| 17 | 中效过滤器 | 490\*592\*534\*F8 | 4 | 1 | 块 | 4 |
| 18 | 亚高效过滤器 | 490\*592\*292\*H10 | 1 | 1 | 块 | 1 |
| 19 | 办公区新风 | 初效过滤器 | 592\*592\*46\*G4 | 7 | 1 | 块 | 7 |
| 20 | 初效过滤器 | 287\*592\*46\*G4 | 7 | 1 | 块 | 7 |
| 21 | 中效过滤器 | 592\*592\*534\*F8 | 4 | 1 | 块 | 4 |
| 22 | 中效过滤器 | 287\*592\*534\*F8 | 4 | 1 | 块 | 4 |
| 23 | 医护走廊新风 | 初效过滤器 | 592\*592\*46\*G4 | 7 | 2 | 块 | 14 |
| 24 | 初效过滤器 | 287\*592\*46\*G4 | 7 | 2 | 块 | 14 |
| 25 | 中效过滤器 | 592\*592\*534\*F8 | 4 | 2 | 块 | 8 |
| 26 | 中效过滤器 | 287\*592\*534\*F8 | 4 | 2 | 块 | 8 |
| 27 | 亚高效过滤器 | 592\*592\*292\*H10 | 1 | 1 | 块 | 1 |
| 28 | 亚高效过滤器 | 287\*592\*292\*H10 | 1 | 1 | 块 | 1 |
| 29 | 合计 | 140 |

10、ICU新风机组和负压病房过滤器清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 产品名称 | 规格型号 | 更换周期 | 数量 | 单位 | 年更换数量 |
| 1 | ICU新风机组 | 初效过滤器 | 592\*592\*46\*G4 | 7 | 2 | 块 | 14 |
| 2 | 初效过滤器 | 292\*592\*46\*G4 | 7 | 2 | 块 | 14 |
| 3 | 中效过滤器 | 592\*592\*534\*F8 | 4 | 2 | 块 | 8 |
| 4 | 中效过滤器 | 292\*592\*\*534\*F8 | 4 | 2 | 块 | 8 |
| 5 | 亚高效过滤器 | 592\*592\*292\*H10 | 1 | 2 | 块 | 2 |
| 6 | 亚高效过滤器 | 292\*592\*292\*H10 | 1 | 2 | 块 | 2 |
| 7 | 空调 | 初效过滤器 | 492\*592\*46\*G4 | 7 | 4 | 块 | 28 |
| 8 | 中效过滤器 | 492\*592\*534\*F8 | 4 | 4 | 块 | 16 |
| 9 | ICU辅房新风机组 | 初效过滤器 | 592\*592\*46\*G4 | 7 | 2 | 块 | 14 |
| 10 | 初效过滤器 | 292\*592\*46\*G4 | 7 | 2 | 块 | 14 |
| 11 | 中效过滤器 | 592\*592\*534\*F8 | 4 | 2 | 块 | 8 |
| 12 | 中效过滤器 | 292\*592\*534\*F8 | 4 | 2 | 块 | 8 |
| 13 | 亚高效过滤器 | 592\*592\*292\*H10 | 1 | 2 | 块 | 2 |
| 14 | 亚高效过滤器 | 292\*592\*292\*H10 | 1 | 2 | 块 | 2 |
| 15 | 空调 | 初效过滤器 | 492\*592\*46\*G4 | 7 | 4 | 块 | 28 |
| 16 | 初效过滤器 | 292\*592\*46\*G4 | 7 | 4 | 块 | 28 |
| 17 | 中效过滤器 | 492\*592\*534\*F8 | 4 | 4 | 块 | 16 |
| 18 | 中效过滤器 | 292\*592\*534\*F8 | 4 | 1 | 块 | 4 |
| 19 | ICU负压间16-19新风 | 初效过滤器 | 592\*592\*46\*G4 | 7 | 1 | 块 | 7 |
| 20 | 初效过滤器 | 292\*592\*46\*G4 | 7 | 1 | 块 | 7 |
| 21 | 中效过滤器 | 592\*592\*534\*F8 | 4 | 1 | 块 | 4 |
| 22 | 中效过滤器 | 292\*592\*534\*F8 | 4 | 1 | 块 | 4 |
| 23 | 亚高效过滤器 | 592\*592\*292\*H10 | 1 | 1 | 块 | 1 |
| 24 | 空调 | 初效过滤器 | 592\*592\*46\*G4 | 7 | 1 | 块 | 7 |
| 25 | 中效过滤器 | 592\*592\*534\*F8 | 4 | 1 | 块 | 4 |
| 26 | ICU负压间20-23新风 | 初效过滤器 | 592\*592\*46\*G4 | 7 | 1 | 块 | 7 |
| 27 | 初效过滤器 | 292\*592\*46\*G4 | 7 | 1 | 块 | 7 |
| 28 | 中效过滤器 | 592\*592\*534\*F8 | 4 | 1 | 块 | 4 |
| 29 | 中效过滤器 | 292\*592\*534\*F8 | 4 | 1 | 块 | 4 |
| 30 | 亚高效过滤器 | 592\*592\*292\*H10 | 1 | 1 | 块 | 1 |
| 31 | 空调 | 初效过滤器 | 592\*592\*46\*G4 | 7 | 1 | 块 | 7 |
| 32 | 中效过滤器 | 592\*592\*534\*F8 | 4 | 1 | 块 | 4 |
| 33 | 合计 | 284 |

（二）高效过滤器

1、导管室、病理科、等其他科室过滤器清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 产品名称 | 规格型号 | 更换周期 | 数量 | 单位 | 年更换数量 |
| 1 | 病理科PF-1 | 排风高效过滤器 | 610\*610\*292\*H13 | 1 | 2 | 块 | 2 |
| 2 | 排风高效过滤器 | 305\*610\*292\*H13 | 1 | 3 | 块 | 3 |
| 3 | 病理科PF-2 | 排风高效过滤器 | 305\*610\*292\*H13 | 1 | 2 | 块 | 2 |
| 4 | 病理科PF-3 | 排风高效过滤器 | 610\*610\*292\*H13 | 1 | 2 | 块 | 2 |
| 5 | 排风高效过滤器 | 305\*610\*292\*H13 | 1 | 2 | 块 | 2 |
| 6 | 病理科PF-4 | 排风高效过滤器 | 305\*610\*292\*H13 | 1 | 3 | 块 | 3 |
| 7 | 病理科PF-6 | 排风高效过滤器 | 305\*610\*292\*H13 | 1 | 1 | 块 | 1 |
|  | 合计 | 15 |

2、丙座六层呼吸科过滤器清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 产品名称 | 规格型号 | 更换周期 | 数量 | 单位 | 年更换数量 |
| 1 | 呼吸科病01-18病房 | 排风高效过滤器 | 610\*610\*100\*H13 | 1 | 9 | 块 | 9 |
| 2 | 排风高效过滤器 | 610\*305\*100\*H13 | 1 | 12 | 块 | 12 |
| 3 | 排风高效过滤器 | 305\*305\*100\*H13 | 1 | 16 | 块 | 16 |
|  | 合计 |  |  | 37 |